[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.37
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=68951.14
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=ARCHINATA Pracownia Projektowa
afn=ul. Wilejki 4; 15-161 Białystok
nb=Instalacja elektroenergetyczna nn oświetlenia zewnętrznego terenu parku w Śrudlesiu  
ab=Śródlesie, działka nr geod. 337/1 obręb Księżyno Kolonia i działka nr geod. 335/19 obręb Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny
ni=GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
ai=ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec kościelny
br=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
nk=mgr inż. Robert Żelazko	
dt=29 maj 2018
cpv=45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
cpv=45232200-4	Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
pcn=II kw. 2018r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu parku w Śródlesiu13101310Projektowane przedsięwzięcia z zakresu instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych1310- montaż rozdzielnicy sterującej oświetleniem,1310- wykonanie linii kablowych zasilających, 1310- montaz słupów parkowych oświetlenia terenu,1310- wykonanie pomiarów i inwentaryzacji.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=68	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=bednarka ocynkowana	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=5.6	1527565661
cw=5.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=449.03	1527565710
cw=449.03	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.252

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Groty do uziemień prętowych fi 17,2 mm	0
id=7590833	1
jm=szt	020
ce=8.6	1527565671
cw=8.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=kable YKY3x6mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=7.91	1527565088
cw=7.91	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=424.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 241]
ty=S
na=koparka podsiębierna 0,15m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=79.15	1527565733
cw=79.15	PLN
il=0.98
pr=	0	0	0	11000

[RMS ZEST 226]
ty=S
na=młot udarowy elektryczny	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=8.41	1527565733
cw=8.41	PLN
il=2.73
pr=	0	0	0	21811

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=1.55	1527565710
cw=1.55	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.64

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601870	2
jm=m3	060
ce=33.73	1527565710
cw=33.73	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.308

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16	1527565133
cw=16	PLN
il=479.0886

[RMS ZEST 112]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Rozdzielnica RO wyposażona wg wyposażenia z opisu	0
id=7052999	2
jm=kpl.	090
ce=6850	1527565109
cw=6850	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=rury przewodowe z PCW - DVK 50	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=3.1	1527565097
cw=3.1	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=382.72

[RMS ZEST 182]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=59.87	1527565733
cw=59.87	PLN
il=3.57

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=słupy parkowe o wysokości 4m kolor antracyt, z fundamentem, źródło LED,  pośrednie	0
id=8110199	2
jm=szt.	020
ce=2875	1527565189
cw=2875	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8110199

[RMS ZEST 222]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=5.5	1527565733
cw=5.5	PLN
il=0.6885

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=System uziemień prętowych fi 17,2 mm	0
id=7590813	2
jm=szt	000
ce=28.54	1527565179
cw=28.54	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0
id=1034701	2
jm=kg	033
ce=11.89	1527565710
cw=11.89	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.7288

[RMS ZEST 227]
ty=S
na=Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA	0
id=81111	1
jm=m-g	148
ce=10.17	1527565733
cw=10.17	PLN
il=2.73

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Złączka do uziemień prętowych fi 17,2 mm	0
id=7590853	2
jm=szt	020
ce=14.07	1527565710
cw=14.07	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 304]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=82.92	1527565733
cw=82.92	PLN
il=0.84

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Żwir do bet. wielofrak. uziar. 4-31,5 mm	0
id=1602540	2
jm=m3	060
ce=100.88	1527565710
cw=100.88	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.616

[RMS ZEST 105]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=1143.7533

[ELEMENT 1]
na=Prace montażowe
wa=68951.14
kn=7668.13	53744.01	415.52
id=198
nu=1
wn=5493.56	1629.92	

[ELEMENT 2]
na=Linie kablowe
wa=16932.53
kn=5887.49	5447.43	217.98
id=249
nu=1.1
wn=4148.39	1231.24	

[POZYCJA]
id=189
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=80
jm=m3	060
kj=35.84	0	0
cj=67.44
wn=1949.6	578.4	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[RMS 67]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=2867.2
wb=5395.2
il=179.2

[POZYCJA]
id=194
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 50
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=368
jm=m	040
kj=2.05	3.3	0
cj=7.15
wn=511.52	150.88	

[PRZEDMIAR]
wo=368	1	368						0		0

[RMS 67]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=754.4
wb=1416.8
il=47.104

[RMS 209]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=1184.96
wb=1184.96
il=382.72

[RMS 105]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=29.44
wb=29.44
il=29.624

[POZYCJA]
id=253
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  - kabel YKY  3x6mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=408
jm=m	040
kj=1.52	9	0
cj=11.86
wn=420.24	126.48	

[PRZEDMIAR]
wo=408	1	408						0		0

[RMS 67]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=620.16
wb=1166.88
il=38.6376

[RMS 285]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=3357.84
wb=3357.84
il=424.32

[RMS 297]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=175.44
wb=175.44
il=14.7288

[RMS 298]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=48.96
wb=48.96
il=32.64

[RMS 105]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=89.76
wb=89.76
il=89.556

[POZYCJA]
id=233
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=20.48	125.42	58.84
cj=274.67
wn=161.82	47.97	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=61.44
wb=115.62
il=3.84

[RMS 223]
nz=3	0	3
np=1
wa=256.86
wb=256.86
il=9

[RMS 224]
nz=2	0	2
np=1
wa=84.42
wb=84.42
il=6

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=25.8
wb=25.8
il=3

[RMS 105]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=9.18
wb=9.18
il=9.177

[RMS 226]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=18.93
wb=35.61
il=2.25

[RMS 227]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=22.89
wb=43.08
il=2.25

[RMS 182]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=134.7
wb=253.44
il=2.25

[POZYCJA]
id=234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-06	5	0606-06		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=szt.	020
kj=4.48	43.68	12.56
cj=75.74
wn=34.77	10.29	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=13.44
wb=25.29
il=0.84

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=85.62
wb=85.62
il=3

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=42.21
wb=42.21
il=3

[RMS 105]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=3.21
wb=3.21
il=3.1957

[RMS 226]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=4.05
wb=7.62
il=0.48

[RMS 227]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=4.89
wb=9.21
il=0.48

[RMS 182]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=28.74
wb=54.06
il=0.48

[POZYCJA]
id=188
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01	5	0603-01		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=9
jm=m	040
kj=2.45	5.97	0.42
cj=11.38
wn=17.64	5.22	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 67]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=22.05
wb=41.49
il=1.377

[RMS 221]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=52.38
wb=52.38
il=9.36

[RMS 105]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.35
wb=1.35
il=1.3095

[RMS 222]
nz=0.0765	0	0.0765
np=1
wa=3.78
wb=7.2
il=0.6885

[POZYCJA]
id=213
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=80
jm=m3	060
kj=19.36	0	0
cj=36.42
wn=1052.8	312	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[RMS 67]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=1548.8
wb=2913.6
il=96.8

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica oświetleniowa
wa=6985.17
kn=71.84	6850	0
id=250
nu=1.2
wn=48.85	14.48	

[POZYCJA]
id=247
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		1
mpn=_1211
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - Rozdzielnica RO wyposażona wg wyposażenia z opisu
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=71.84	6850	0
cj=6985.17
wn=48.85	14.48	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=4.49	0	4.49
np=1
wa=71.84
wb=135.17
il=4.49

[RMS 296]
nz=1	0	1
np=1
wa=6850
wb=6850
il=1

[ELEMENT 2]
na=Słupy oświetlenia parkowego
wa=43731.66
kn=1016.96	41446.58	197.54
id=251
nu=1.3
wn=825.86	244.72	

[POZYCJA]
id=236
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy parkowe o wysokości 4m kolor antracyt, z fundamentem, źródło LED,  pośrednie
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=14
jm=szt.	020
kj=72.64	2960.47	14.11
cj=3123.69
wn=825.86	244.72	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 67]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=1016.96
wb=1913.52
il=63.56

[RMS 305]
nz=1	0	1
np=1
wa=40250
wb=40250
il=14

[RMS 237]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=113.12
wb=113.12
il=0.252

[RMS 238]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=62.16
wb=62.16
il=0.616

[RMS 190]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=10.36
wb=10.36
il=0.308

[RMS 105]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1010.94
wb=1010.94
il=1010.891

[RMS 241]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=77.56
wb=146.02
il=0.98

[RMS 304]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=69.72
wb=131.18
il=0.84

[RMS 182]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=50.26
wb=94.5
il=0.84

[ELEMENT 2]
na=Pomiary i usługi geodezyjne
wa=1301.78
kn=691.84	0	0
id=252
nu=1.4
wn=470.46	139.48	

[POZYCJA]
id=197
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=odc.	101
kj=25.92	0	0
cj=48.78
wn=35.26	10.46	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=51.84
wb=97.56
il=3.24

[POZYCJA]
id=227
pd=						1
mpn=1211
na=Usługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl.	090
kj=640	0	0
cj=1204.22
wn=435.2	129.02	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=40	0	40
np=1
wa=640
wb=1204.22
il=40

