[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.37
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=ARCHINATA Pracownia Projektowa
afn=ul. Wilejki 4; 15-161 Białystok
nb=Instalacja elektroenergetyczna nn oświetlenia zewnętrznego terenu parku w Śrudlesiu  
ab=Śródlesie, działka nr geod. 337/1 obręb Księżyno Kolonia i działka nr geod. 335/19 obręb Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny
ni=GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
ai=ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec kościelny
br=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
nk=mgr inż. Robert Żelazko	
dt=29 maj 2018
cpv=45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
cpv=45232200-4	Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
pcn=IV kw. 2016r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu parku w Śródlesiu13101310Projektowane przedsięwzięcia z zakresu instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych1310- montaż rozdzielnicy sterującej oświetleniem,1310- wykonanie linii kablowych zasilających, 1310- montaz słupów parkowych oświetlenia terenu,1310- wykonanie pomiarów i inwentaryzacji.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16	1527565133
cw=16	PLN
il=-0

[RMS ZEST 112]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Prace montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=198
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Linie kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=249
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=189
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=80
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[POZYCJA]
id=194
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 50
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=368
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=368	1	368						0		0

[POZYCJA]
id=253
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  - kabel YKY  3x6mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=408
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=408	1	408						0		0

[POZYCJA]
id=233
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-06	5	0606-06		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=188
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01	5	0603-01		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=213
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=80
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica oświetleniowa
wa=0
kn=0	0	0
id=250
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=247
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		1
mpn=_1211
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - Rozdzielnica RO wyposażona wg wyposażenia z opisu
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 2]
na=Słupy oświetlenia parkowego
wa=0
kn=0	0	0
id=251
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=236
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy parkowe o wysokości 4m kolor antracyt, z fundamentem, źródło LED,  pośrednie
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[ELEMENT 2]
na=Pomiary i usługi geodezyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=252
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=197
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=227
pd=						1
mpn=1211
na=Usługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

