[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=KOSZT_KD 8.1.54
nan=Budowa  sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Janowicze Kolonia  ETAP II
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT	
cr=19.97
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	1	8	0	1	1
prn=2	2	3	2	3	3
na=Koszty pośr. i zakupu	Zysk
wan=zł

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
dt=2021-08-16
ni=Gmina Juchnowiec Kościelny
ai=ul. Lipowa 1016-061 Juchnowiec Kościelny
nw=
aw=
nb=Budowa  sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi w m. Janowicze Kolonia  ETAP II
ab=200205_2 gm. Juchnowiec Kościelny, Obręb 0015 Janowicze Kolonia, dz. nr geod. 124
nfn=
afn=
nk=
sp=
npn=
kln=
p1s=
p2s=
p3s=
p4s=
p5s=

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23.00	1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=8.00	1	0
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=65.00	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.80	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M	0
na=Bednarka FeZn 25x4mm
id=0000001	2
jm=m	040
ce=0.000
il=135.2000

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Fundament F150/43
id=0000002	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=5.0000

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Głowica uziomu GALMAR (fi 3/4")
id=0000003	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=4.0000

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Grot do uziemień prętowych GALMAR (fi 13/4")
id=0000004	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=4.0000

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Kabel YAKXs-0,6/1kV 4x35 mm2
id=0000005	2
jm=m	040
ce=0.000
il=140.4000

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm2
id=0000006	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=48.0000

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana
id=0000007	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=24.7200

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa LED o mocy 35W w II klasie ochronności, o IP 66 dla komory optycznej, z kloszem płaskim, szklanym odpornym mechanicznie i temperaturowo. Ko
id=0000008	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=5.0000

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Palczatka termokurczliwa do kabla YAKXs 4x35
id=0000009	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=12.0000

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Piasek naturalny kopany
id=0000010	2
jm=m3	060
ce=0.000
il=15.6000

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=Przewód YDY 2x2,5mm2
id=0000011	2
jm=m	040
ce=0.000
il=75.0000

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania
id=0000012	2
jm=kg	033
ce=0.000
il=8.6250

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Roztwór asfaltowy izolacyjny
id=0000013	2
jm=kg	033
ce=0.000
il=67.5000

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=Rura osłonowa HDPE 110 (do przecisku) np. SRS 110 prod. Arot
id=0000014	2
jm=m	040
ce=0.000
il=9.0000

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=Rura osłonowa HDPE 110 np. DVK 110 prod. Arot
id=0000015	2
jm=m	040
ce=0.000
il=30.0000

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Słup stalowy, ocynkowany o wysokości sztycy 8m, o zwiększonej wytrzymałości (stal o wytrzymałości min. 315 MPa) i poszerzonym otworze drzwiczek wnękowych (600mm
id=0000016	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=5.0000

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=Szafka oświetleniowa wg rys. E-3
id=0000017	2
jm=kpl	090
ce=0.000
il=1.0000

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Tabliczka bezpiecznikowa z dwoma wkładkami bezpiecznikowymi wielkości DO1/gG6A (wg wzoru obowiązującego w ZDiI UM)
id=0000018	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=5.0000

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Taśma z folii polietyl.do znak.tras kablowych
id=0000019	2
jm=m	040
ce=0.000
il=99.8400

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu GALMAR (fi 3/4") z bednarką
id=0000020	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=4.0000

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Uszczelniacz do przepustów (wg. wytycznych Miasta Białystok)
id=0000021	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=40.6200

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Uziom stalowy miedziowany GALMAR (fi 3/4" i dług. odcinka 1.5 m)
id=0000022	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=24.0000

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Wysięgnik ORION OC S 2/1,5/5 jednoramienny
id=2	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=5.0000

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=Złączka uziomu GALMAR (fi 3/4")
id=0000023	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=24.0000

[RMS ZEST 17]
ty=R	0
na=Robocizna (ATH 49)
id=001	2
jm=r-g	149
ce=0.000
il=282.1240

[RMS ZEST 18]
ty=R	0
na=Robotnicy
id=002	2
jm=r-g	149
ce=0.000
il=9.0000

[RMS ZEST 19]
ty=R	0
na=Roboty inżynieryjne (PL) (ATH 57)
id=003	2
jm=r-g	149
ce=0.000
il=7.2000

[RMS ZEST 2]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy
id=00001	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=0.6090

[RMS ZEST 8]
ty=S	0
na=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3
id=00002	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=10.3840

[RMS ZEST 13]
ty=S	0
na=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny
id=00003	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=8.9000

[RMS ZEST 15]
ty=S	0
na=Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t
id=00004	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=2.0000

[RMS ZEST 16]
ty=S	0
na=Przyczepa do przewoż.kabli 4t
id=00005	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=0.6090

[RMS ZEST 24]
ty=S	0
na=Samochód samowyład.do 5t
id=00006	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=14.5600

[RMS ZEST 25]
ty=S	0
na=Samochód skrzyn.do 5.0t
id=00007	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=19.0580

[RMS ZEST 33]
ty=S	0
na=Wibromłot elektryczny 4,5 kW
id=00008	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=4.9200

[RMS ZEST 35]
ty=S	0
na=Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h
id=00009	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=7.4880

[RMS ZEST 36]
ty=S	0
na=Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA
id=00010	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=4.9200

[RMS ZEST 38]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy do 4t
id=00011	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=6.9320

[RMS ZEST 39]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze(R)
id=0000000	2
jm=%	147

[RMS ZEST 40]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze(M)
id=0000000	2
jm=%	147

[RMS ZEST 41]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze(S)
id=0000000	2
jm=%	147

[ELEMENT 1]
na=Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Janowicze Kolonia - część 2
ops=
crs=19.97
nu=
cpv=

[ELEMENT 2]
na=Szafka oświetleniowa
ops=
crs=19.97
nu=
cpv=

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0707-03	5	0707-03		0
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x25mm2
nu=
ob=5.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=0.110000
np=1
iin=0

[RMS 6]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 29]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 9]
nz=0.100000
np=1
iin=0

[RMS 25]
nz=0.014900
np=1
iin=0

[RMS 16]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 2]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 38]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0726-1	5	0726-1		0
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YAKXs 4x35
nu=
ob=2.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=2.520000
np=1
iin=0

[RMS 11]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 7]
nz=4.000000
np=1
iin=0

[RMS 9]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		0
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym- szafka oświetleniowa SO o parametrach wg rys. nr E-3
nu=
ob=1.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=4.490000
np=1
iin=0

[RMS 27]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[ELEMENT 2]
na=Linie kablowe oświetleniowe
ops=
crs=19.97
nu=
cpv=

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		0
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
nu=
ob=41.6000
jm=m3	60 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=0.100000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=0.180000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		0
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
nu=
ob=41.6000
jm=m3	60 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=0.030000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=0.060000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		0
na=Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi
nu=
ob=41.6000
jm=m3	60 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=0.210000
np=1
iin=0

[RMS 35]
nz=0.180000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		0
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
nu=
ob=130.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=19.97
krn=2
nsn=

[RMS 17]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 12]
nz=0.060000
np=1
iin=0

[RMS 24]
nz=0.056000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm- rura HDPE 110 np. SRS
nu=
ob=9.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=0.130000
np=1
iin=0

[RMS 22]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 31]
nz=1.846154
np=1
iin=0

[RMS 25]
nz=0.014000
np=1
iin=0

[RMS 38]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 110 np. DVK
nu=
ob=30.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=0.130000
np=1
iin=0

[RMS 23]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 31]
nz=0.800000
np=1
iin=0

[RMS 25]
nz=0.014000
np=1
iin=0

[RMS 38]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0707-03	5	0707-03		0
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x35
nu=
ob=91.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=0.110000
np=1
iin=0

[RMS 6]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 29]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 9]
nz=0.100000
np=1
iin=0

[RMS 25]
nz=0.014900
np=1
iin=0

[RMS 16]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 2]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 38]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		0
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXs 4x35 w przepustach, słupach
nu=
ob=39.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=0.210000
np=1
iin=0

[RMS 6]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 9]
nz=0.080000
np=1
iin=0

[RMS 25]
nz=0.006700
np=1
iin=0

[RMS 16]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 2]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 38]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 1001-02	5	1001-02		0
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup stalowy, ocynkowany o wysokości sztycy 7m, o zwiększonej wytrzymałości (stal o wytrzymałości min. 315 MPa) i poszerzonym otworze drzwiczek wnękowych (600mmx130mm) oraz wysięgnikiem rurowym jednoramiennym giętym wys.2m, długości 1,5m i kącie nachylenia 5st. o parametrach z dokumentacji technicznej
nu=
ob=5.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=5.160000
np=1
iin=0

[RMS 26]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 3]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=0.080000
np=1
iin=0

[RMS 38]
nz=1.210000
np=1
iin=0

[RMS 25]
nz=0.450000
np=1
iin=0

[RMS 15]
nz=0.400000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 1002-02	5	1002-02		0
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny rurowy wysokości 2,0 m i długości 1,5m oraz kącie nachylenia 5 st. o prametrach z dokumentacji technicznej
nu=
ob=5.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=0.870000
np=1
iin=0

[RMS 25]
nz=0.110000
np=1
iin=0

[RMS 13]
nz=0.450000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ELBUD 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	5-12 0307-01	5-12	0307-01		0
na=Zabezpieczenie podziemnej części słupa /dwukrotne malowanie Bitexem fundanentów słupów oraz nadziemnej części słupa./
nu=
ob=12.5000
jm=m2	50 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=0.460000
np=1
iin=0

[RMS 20]
nz=0.690000
np=1
iin=0

[RMS 21]
nz=5.400000
np=1
iin=0

[RMS 25]
nz=0.080000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=3.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 1001-02	5	1001-02		0
na=Montaż tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej - Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x2A o parametrach z dokumentacji technicznej
nu=
ob=5.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=5.160000
np=1
iin=0

[RMS 28]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-04	5	1003-04		0
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - przewód YDY 2x2,5
nu=
ob=5.0000
jm=kpl.	00 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=1.910000
np=1
iin=0

[RMS 14]
nz=15.000000
np=1
iin=0

[RMS 13]
nz=0.920000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		0
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 39W i parametrach z dokumentacji technicznej
nu=
ob=5.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=0.720000
np=1
iin=0

[RMS 10]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 25]
nz=0.060000
np=1
iin=0

[RMS 13]
nz=0.410000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0726-1	5	0726-1		0
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YAKXs 4x35mm2
nu=
ob=10.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=2.520000
np=1
iin=0

[RMS 11]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 7]
nz=4.000000
np=1
iin=0

[RMS 9]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0907-02	5	0907-02		0
na=Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gr. kat. III - bednarka FeZn 25x4mm
nu=
ob=130.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=0.950000
np=1
iin=0

[RMS 1]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 25]
nz=0.060000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat. III.
nu=
ob=4.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=1.280000
np=1
iin=0

[RMS 32]
nz=3.000000
np=1
iin=0

[RMS 37]
nz=3.000000
np=1
iin=0

[RMS 30]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 4]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 5]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 25]
nz=0.750000
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.750000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.750000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-06	5	0606-06		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat. III za następne 1.5 m długości
nu=
ob=12.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 17]
nz=0.280000
np=1
iin=0

[RMS 32]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 37]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 25]
nz=0.160000
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.160000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.160000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		0
na=Badanie linii kablowej nN - kabel 4 żyłowy
nu=
ob=5.0000
jm=odcinek	00 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 18]
nz=1.800000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
nu=
ob=4.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 19]
nz=1.240000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
nu=
ob=4.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=19.97
nsn=

[RMS 19]
nz=0.560000
np=1
iin=0

[ELEMENT 1]
na=Opłaty dodatkowe związane z inwestycją
ops=
crs=19.97
nu=
cpv=

[POZYCJA]
pd=						0
na=Badanie zagęszczenia gruntu
nu=
ob=1.0000
jm=kpl	90 
op=1	0	0
cj=0.0000
crs=19.97
nsn=

[POZYCJA]
pd=						0
na=Pomiary oświetleniowe (natężenie)
nu=
ob=1.0000
jm=kpl	90 
op=1	0	0
cj=0.0000
crs=19.97
nsn=

[POZYCJA]
pd=						0
na=Opłaty za wyłączenia, dopuszczenie i nadzór PGE oraz konserwatora oświetlenia ulicznego
nu=
ob=2.0000
jm=kpl	90 
op=1	0	0
cj=0.0000
crs=19.97
nsn=

[POZYCJA]
pd=						0
na=Pełna obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonacza
nu=
ob=1.0000
jm=kpl	90 
op=1	0	0
cj=0.0000
crs=19.97
nsn=
