[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=KOSZT_KD 8.1.16
nan=Budowa  kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi przy ul. Miłej , Radosnej, Wesołej i Pogodnej  w Olmontach
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT	
cr=0.00
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	2	3	3
na=Koszty pośr. i zakupu	Zysk
wan=zł

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS
dt=2021-08-16
ni=Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 1016-061 Juchnowiec Kościelny
ai=
nw=
aw=
nb=Budowa  kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi przy ul. Miłej , Radosnej, Wesołej i Pogodnej  w Olmontach
ab=ul. Miła, ul. Wesoła, ul. Radosna, ul. Pogodna Olmonty
nfn=
afn=
nk=
sp=
npn=
kln=
p1s=
p2s=
p3s=
p4s=
p5s=

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23.00	1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0.00	1	0
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0.00	1	0
op=1	0
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M	0
na=Bednarka FeZn 25x4mm
id=0000001	2
jm=m	040
ce=0.000
il=1587.0400

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 42,5-luzem
id=0000002	2
jm=t	034
ce=0.000
il=0.0940

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Fundament F150/43
id=0000003	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=35.0000

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Głowica uziomu GALMAR (fi 3/4")
id=0000004	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=8.0000

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Grot do uziemień prętowych GALMAR (fi 13/4")
id=0000005	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=8.0000

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Kabel YAKXs-0,6/1kV 4x35 mm2
id=0000006	2
jm=m	040
ce=0.000
il=1366.0400

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm2
id=0000007	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=288.0000

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Ogranicznik przepięć nn ASA-A-500-5BO+F2+K
id=0000008	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=2.0000

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana
id=0000009	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=195.8500

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Oprawa oświetleniowa LED o mocy 35W w II klasie ochronności, o IP 66 dla komory optycznej, z kloszem płaskim, szklanym odpornym mechanicznie i temperaturowo. Ko
id=0000010	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=35.0000

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=Osłona rurowa sztywna BE fi 75mm
id=0000011	2
jm=m	040
ce=0.000
il=6.2400

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=Palczatka termokurczliwa do kabla YAKXs 4x35
id=0000012	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=72.0000

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=Piasek naturalny kopany
id=0000013	2
jm=m3	060
ce=0.000
il=123.5740

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Przewód AsXSn 1x25mm2
id=0000014	2
jm=m	040
ce=0.000
il=2.0800

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Przewód YDY 2x2,5mm2
id=0000015	2
jm=m	040
ce=0.000
il=525.0000

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania
id=0000016	2
jm=kg	033
ce=0.000
il=60.3750

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Roztwór asfaltowy izolacyjny
id=0000017	2
jm=kg	033
ce=0.000
il=472.5000

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Rura osłonowa HDPE 110 (do przecisku) np. SRS 110 prod. Arot
id=0000018	2
jm=m	040
ce=0.000
il=130.0000

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Rura osłonowa HDPE 110 np. DVK 110 prod. Arot
id=0000019	2
jm=m	040
ce=0.000
il=46.8000

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Słup stalowy, ocynkowany o wysokości sztycy 7m, o zwiększonej wytrzymałości (stal o wytrzymałości min. 315 MPa) i poszerzonym otworze drzwiczek wnękowych (600mm
id=0000020	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=35.0000

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=Tabliczka bezpiecznikowa z dwoma wkładkami bezpiecznikowymi wielkości DO1/gG6A (wg wzoru obowiązującego w ZDiI UM)
id=0000021	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=35.0000

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Taśma stalowa 20/0,7mm + Klamerka stalowa 20/0,75mm
id=0000022	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=16.0000

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=Taśma z folii polietyl.do znak.tras kablowych
id=0000023	2
jm=m	040
ce=0.000
il=1059.2400

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=Uchwyt dystansowy SO 79.650
id=0000024	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=12.0000

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu GALMAR (fi 3/4") z bednarką
id=0000025	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=8.0000

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=Uszczelniacz do przepustów (wg. wytycznych Miasta Białystok)
id=0000026	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=98.0000

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=Uziom stalowy miedziowany GALMAR (fi 3/4" i dług. odcinka 1.5 m)
id=0000027	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=56.0000

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=Woda z rurociągów
id=0000028	2
jm=m3	060
ce=0.000
il=0.3160

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=Zacisk odgałęźny SL 4.26+SP15
id=0000029	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=4.0000

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=Złączka uziomu GALMAR (fi 3/4")
id=0000030	2
jm=szt	020
ce=0.000
il=56.0000

[RMS ZEST 24]
ty=R	0
na=Robocizna (ATH 49)
id=001	2
jm=r-g	149
ce=0.000
il=2707.4680

[RMS ZEST 25]
ty=R	0
na=Robocizna (ATH 58)
id=002	2
jm=r-g	149
ce=0.000
il=0.2090

[RMS ZEST 26]
ty=R	0
na=Robotnicy
id=003	2
jm=r-g	149
ce=0.000
il=63.0000

[RMS ZEST 27]
ty=R	0
na=Roboty inżynieryjne (PL) (ATH 57)
id=004	2
jm=r-g	149
ce=0.000
il=10.8000

[RMS ZEST 3]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy
id=00001	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=5.9110

[RMS ZEST 4]
ty=S	0
na=Dźwignik hydrauliczny przenośny 20-30t
id=00002	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=26.8750

[RMS ZEST 10]
ty=S	0
na=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3
id=00003	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=90.8890

[RMS ZEST 17]
ty=S	0
na=Piła do cięcia kostki
id=00004	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=0.2000

[RMS ZEST 18]
ty=S	0
na=Piła do cięcia płytek
id=00005	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=0.2000

[RMS ZEST 19]
ty=S	0
na=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny
id=00006	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=62.6400

[RMS ZEST 22]
ty=S	0
na=Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t
id=00007	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=14.0000

[RMS ZEST 23]
ty=S	0
na=Przyczepa do przewoż.kabli 4t
id=00008	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=5.9110

[RMS ZEST 32]
ty=S	0
na=Samochód samowyład.do 5t
id=00009	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=114.2400

[RMS ZEST 33]
ty=S	0
na=Samochód skrzyn.do 5.0t
id=00010	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=150.2620

[RMS ZEST 40]
ty=S	0
na=Urządz. przewiert. WP80/120cm
id=00011	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=26.8750

[RMS ZEST 43]
ty=S	0
na=Wibromłot elektryczny 4,5 kW
id=00012	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=11.1200

[RMS ZEST 46]
ty=S	0
na=Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h
id=00013	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=67.5310

[RMS ZEST 47]
ty=S	0
na=Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA
id=00014	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=11.1200

[RMS ZEST 48]
ty=S	0
na=Zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny
id=00015	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=26.8750

[RMS ZEST 50]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy do 4t
id=00016	2
jm=m-g	148
ce=0.000
il=49.1500

[RMS ZEST 51]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze(R)
id=0000000	2
jm=%	147

[RMS ZEST 52]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze(M)
id=0000000	2
jm=%	147

[RMS ZEST 53]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze(S)
id=0000000	2
jm=%	147

[ELEMENT 1]
na=Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi przy ul. Miłej, ul. Wesołej, ul. Radosnej oraz ul. Pogodnej w Olmontach
ops=
crs=0.00
nu=
cpv=

[ELEMENT 2]
na=Linie kablowe oświetleniowe
ops=
crs=0.00
nu=
cpv=

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		0
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
nu=
ob=367.0400
jm=m3	60 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.100000
np=1
iin=0

[RMS 10]
nz=0.180000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		0
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
nu=
ob=367.0400
jm=m3	60 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.030000
np=1
iin=0

[RMS 10]
nz=0.060000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		0
na=Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi
nu=
ob=367.0400
jm=m3	60 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.210000
np=1
iin=0

[RMS 46]
nz=0.180000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		0
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
nu=
ob=1020.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=0.00
krn=2
nsn=

[RMS 24]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 16]
nz=0.060000
np=1
iin=0

[RMS 32]
nz=0.056000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0724-02	5	0724-02		0
na=Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. III-IV
nu=
ob=21.0000
jm=m3	60 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=4.730000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-03	5	0723-03		0
na=Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 110 mm pod obiektami - rura HDPE 110 np. SRS (przecisk)
nu=
ob=43.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=2.100000
np=1
iin=0

[RMS 30]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 41]
nz=0.325581
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.026300
np=1
iin=0

[RMS 4]
nz=0.625000
np=1
iin=0

[RMS 40]
nz=0.625000
np=1
iin=0

[RMS 48]
nz=0.625000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 110 np. SRS
nu=
ob=82.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.130000
np=1
iin=0

[RMS 30]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 41]
nz=0.292683
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.014000
np=1
iin=0

[RMS 50]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 110 np. DVK
nu=
ob=45.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.130000
np=1
iin=0

[RMS 31]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 41]
nz=1.333333
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.014000
np=1
iin=0

[RMS 50]
nz=0.007000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0707-03	5	0707-03		0
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x35mm2
nu=
ob=1018.5000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.110000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 37]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 12]
nz=0.100000
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.014900
np=1
iin=0

[RMS 23]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 3]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 50]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		0
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXs 4x35mm2 w przepustach, słupach
nu=
ob=275.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.210000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 12]
nz=0.080000
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.006700
np=1
iin=0

[RMS 23]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 3]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 50]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0717-07	5	0717-07		0
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXs 4x35mm2
nu=
ob=6.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.640000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 14]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.006700
np=1
iin=0

[RMS 23]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 3]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 50]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0717-03	5	0717-03		0
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel YAKXs 4x35mm2
nu=
ob=14.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.470000
np=1
iin=0

[RMS 8]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 38]
nz=0.857143
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.006700
np=1
iin=0

[RMS 23]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 3]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 50]
nz=0.004500
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 1001-02	5	1001-02		0
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup stalowy, ocynkowany o wysokości sztycy 7m, o zwiększonej wytrzymałości (stal o wytrzymałości min. 315 MPa) i poszerzonym otworze drzwiczek wnękowych (600mmx130mm) oraz wysięgnikiem rurowym jednoramiennym giętym wys.2m, długości 1,5m i kącie nachylenia 0 i 10 st. o parametrach z dokumentacji technicznej
nu=
ob=35.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=5.160000
np=1
iin=0

[RMS 34]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 5]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 10]
nz=0.080000
np=1
iin=0

[RMS 50]
nz=1.210000
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.450000
np=1
iin=0

[RMS 22]
nz=0.400000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 1002-02	5	1002-02		0
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny rurowy wysokości 2,0 m i długości 1,5m oraz kącie nachylenia 0 i 10 st. o prametrach z dokumentacji technicznej
nu=
ob=35.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.870000
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.110000
np=1
iin=0

[RMS 19]
nz=0.450000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=ELBUD 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	5-12 0307-01	5-12	0307-01		0
na=Zabezpieczenie podziemnej części słupa/dwukrotne malowanie Bitexem fundanentów słupów oraz nadziemnej części słupa./
nu=
ob=87.5000
jm=m2	50 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.460000
np=1
iin=0

[RMS 28]
nz=0.690000
np=1
iin=0

[RMS 29]
nz=5.400000
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.080000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=3.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 1001-02	5	1001-02		0
na=Montaż tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej - Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x2A o parametrach z dokumentacji technicznej
nu=
ob=35.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=5.160000
np=1
iin=0

[RMS 35]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-04	5	1003-04		0
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m- przewód YDY 2x2,5
nu=
ob=35.0000
jm=kpl.	00 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=1.910000
np=1
iin=0

[RMS 21]
nz=15.000000
np=1
iin=0

[RMS 19]
nz=0.920000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		0
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 31,5W i parametrach z dokumentacji technicznej
nu=
ob=35.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.720000
np=1
iin=0

[RMS 13]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.060000
np=1
iin=0

[RMS 19]
nz=0.410000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0726-1	5	0726-1		0
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych- dla kabla YAKXs 4x35
nu=
ob=72.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=2.520000
np=1
iin=0

[RMS 15]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 9]
nz=4.000000
np=1
iin=0

[RMS 12]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0906-03	5	0906-03		0
na=Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych- ASA-A-500-5BO+F2+K
nu=
ob=2.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.990000
np=1
iin=0

[RMS 11]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 45]
nz=2.000000
np=1
iin=0

[RMS 20]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.010000
np=1
iin=0

[RMS 19]
nz=0.170000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-06	5	0603-06		0
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) - bednarka FeZn 25x4mm
nu=
ob=20.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.309000
np=1
iin=0

[RMS 1]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 36]
nz=0.500000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0907-02	5	0907-02		0
na=Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gr. kat. III - bednarka FeZn 25x4mm
nu=
ob=1506.0000
jm=m	40 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.950000
np=1
iin=0

[RMS 1]
nz=1.040000
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.060000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat. III.
nu=
ob=8.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=1.280000
np=1
iin=0

[RMS 42]
nz=3.000000
np=1
iin=0

[RMS 49]
nz=3.000000
np=1
iin=0

[RMS 39]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 6]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 7]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.750000
np=1
iin=0

[RMS 43]
nz=0.750000
np=1
iin=0

[RMS 47]
nz=0.750000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-06	5	0606-06		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości
nu=
ob=32.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=0.280000
np=1
iin=0

[RMS 42]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 49]
nz=1.000000
np=1
iin=0

[RMS 33]
nz=0.160000
np=1
iin=0

[RMS 43]
nz=0.160000
np=1
iin=0

[RMS 47]
nz=0.160000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		0
na=Badanie linii kablowej nN - kabel 4 żyłowy
nu=
ob=35.0000
jm=odcinek	00 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 26]
nz=1.800000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
nu=
ob=6.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 27]
nz=1.240000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
nu=
ob=6.0000
jm=szt.	00 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 27]
nz=0.560000
np=1
iin=0

[ELEMENT 1]
na=Opłaty dodatkowe związane z inwestycją
ops=
crs=0.00
nu=
cpv=

[POZYCJA]
pd=						0
na=Badanie zagęszczenia gruntu
nu=
ob=4.0000
jm=kpl	90 
op=1	0	0
cj=0.0000
crs=0.00
nsn=

[POZYCJA]
pd=						0
na=Pomiary oświetleniowe (natężenie)
nu=
ob=4.0000
jm=kpl	90 
op=1	0	0
cj=0.0000
crs=0.00
nsn=

[POZYCJA]
pd=						0
na=Opłaty za wyłączenia, dopuszczenie i nadzór PGE oraz konserwatora oświetlenia ulicznego
nu=
ob=2.0000
jm=kpl	90 
op=1	0	0
cj=0.0000
crs=0.00
nsn=

[POZYCJA]
pd=						0
na=Pełna obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonacza
nu=
ob=4.0000
jm=kpl	90 
op=1	0	0
cj=0.0000
crs=0.00
nsn=

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe nawierzchni
ops=
crs=0.00
nu=
cpv=

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0316-01	0-11	0316-01		0
na=Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - demontaż
nu=
ob=8.0000
jm=m2	50 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 25]
nz=0.026100
np=1
iin=0

[RMS 16]
nz=0.065000
np=1
iin=0

[RMS 44]
nz=0.012500
np=1
iin=0

[RMS 46]
nz=0.053000
np=1
iin=0

[RMS 18]
nz=0.025000
np=1
iin=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0720-09	5	0720-09		0
na=Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej / polbruk istniejący z demontażu /
nu=
ob=8.0000
jm=m2	50 
op=0	0	0
crs=0.00
nsn=

[RMS 24]
nz=1.560000
np=1
iin=0

[RMS 16]
nz=0.081800
np=1
iin=0

[RMS 2]
nz=0.011700
np=1
iin=0

[RMS 44]
nz=0.027000
np=1
iin=0

[RMS 46]
nz=0.130000
np=1
iin=0

[RMS 17]
nz=0.025000
np=1
iin=0

[RMS 52]
nz=2.5000
np=0
op=M
